**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

* **ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Villa Sistemi Medicali Spa**
* **ΚΩΔΙΚΟΣ: Visitor T4**

 **Visitor T30C**

* **LINK**
* **ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα**

 **Mobile X ray unit**

* **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**Ακτινολογικά Μηχανήματα**

* **ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ**

**ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ**

* **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα τροχήλατα ακτινολογικά μηχανήματα του Οίκου VILLA, της σειράς **Visitor T**, απλοποιούν την καθημερινή ρουτίνα, λόγω της συμπαγούς (compact) κατασκευής τους. Είναι τελευταίας σχεδίασης και κατασκευής, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και ανταποκρίνονται πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κλινικής ή και ενός Κέντρου Υγείας.

Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση ακόμα και ανάμεσα στις κλίνες νοσηλείας.

Διαθέσιμα μοντέλα:

Visitor T4 (4KW)

Visitor T30 C (32KW)

Visitor T30 MR ( 32KW, με μπαταρία)

Διαθέτει LCD οθόνη ενδείξεων/ρυθμίσεων.

* **DESCRIPTION**

Visitor Mobile units are compact and manoeuvrable, making them an ideal radiology solution for emergency rooms and hospital wards.

Model T4 , with 4KW generator provides the best combination of image quality and low price.

Model T30C, with 32 KW generator (High Power) ensures high productivity in the most demanding of operating environments.

Model T30 MR , with 32 KW and BATTERY , except of the advantages of the high output power, provides the operator with total freedom of movement and use.

 **ΜΑΙΝ TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**GENERATOR**

* High Frequency Generator up to 44 kHz
* Power: 4 & 32 KW
* Range kV: 40 – 110 & 40-125 (βήμα 1kV)
* Range mA: 30-80 & 50-400 mΑ
* Range mAs: 0,2 – 250 & 0.1-220 mAs

**X RAY TUBE**

* Dual Focal Spot

T4: 0.5-1.5mm

T30C: 0.8-1.3mm Rotating anode, 3000rpm

* Collimators with LED centering device
* Weight

T4: 140 kg

T30C: 170 kg